Welke Microcontroller wordt er gebruikt voor de API te vertalen en dergelijke?

# PSOC 6 WiFi-BT pioneer kit

|  |  |
| --- | --- |
| Pluspunten | Minpunten |
| WiFi on board | Hoge kost |
| Low Power |  |
| Python |  |
| genoeg prosessing power |  |

# PYNQ

|  |  |
| --- | --- |
| Pluspunten | Minpunten |
| FPGA 🡺 stengels parallel aansturen | Hoge kost ++ |
| Python | Geen onboard WiFi |
| low latency control | Vivado/duurt lang om te programmeren |

# ESP

|  |  |
| --- | --- |
| Pluspunten | Minpunten |
| WiFi on board | Geen Python |
| Lage kost -- | Niet genoeg prosessing power |